***Załącznik nr 1 do OZ/8/2017***

**Specyfikacja techniczna**

**Zasilacz wysokiego napięcia – szt. -1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | | **Wymagany** | **Oferowany** |
|  | Typ i producent |  | |
| 1 | Zakres napięć (output voltage) | od 0 do – 10kV |  |
| 2 | Maksymalny prąd (max. current) | 1mA |  |
| 3 | Zdolność rozdzielcza (voltage resolution) | 1V |  |
| 4 | Stabilność temperaturowa nie gorsza niż (temperature drift) | 55ppm/°C, 10-40°C |  |
| 5 | Sterowanie (control) | GPIB/RS232 |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwłukowe i przeciwzwarciowe  (arc and short circut protection) | tak |  |
| 7 | Gwarancja (Warranty) | 1 rok |  |