***Załącznik Nr 3 do SIWZ***

***po zmianie z dnia 26.06.2015r.***

**WYKAZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW UKŁADU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| **1** | **P** – moc światła o długości fali w przedziale o szerokości 10 nm na próbce \*) | > 5,6·10-7 W |   |
| **2** | **I –** dolna granica zakresu pomiarowego pikoamperomierza \*) | 10 pA |   |
| **3** | **L** – szerokość przedziału długości fali dostępnego do pomiarów \*)  | 190 – 700 nm |   |
| 4 | Rozdzielczość monochromatora | < 10 nm |   |
| 5 | Minimalna odległość pomiędzy elektrodami | 50μm |   |
| 6 | Dokładność pomiaru prądu | 10 pA |   |

*\*) podane parametry są kryteriami oceny i podlegają ocenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapisem w pkt. XIV. 2b SIWZ*