***Załącznik nr 1 do AZP.273.39.2018***

**Specyfikacja techniczna**

***Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka akumulatorowego platformowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych***

………………………………………………………………………………………/nazwa, typ, producent/

o następujących parametrach:

1. Parametry techniczne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry** | | **Wymagane** | **Deklarowane** |
| ***Parametry:*** | |  |  |
| Nośność | | min. 2000 kg |  |
| Tylny most z dwoma silnikami o mocy | | min. 2,5 kW |  |
| Wymiary platformy (dł./szer.) | | min. 2100 mm x 1200 mm |  |
| Wymiary kabiny ze złożonymi lusterkami (szer.) | | max. 1300 mm |  |
| Zestaw baterii formowanych o pojemności | | min. 220 Ah |  |
| Platforma - burty metalowe | | Tak |  |
| Kabina operatora metalowa | | Tak |  |
| Lusterka boczne (składane) i wewnętrzne | | Tak |  |
| Co najmniej dwa niezależne układy hamulcowe | | Tak |  |
| Dźwiękowa sygnalizacja cofania | Tak | |  |
| Podwozie niewrażliwe na wstrząsy | | Tak |  |
| Rodzaj ogumienia | | pneumatyki |  |
| Zestaw prostowniczy pozwalający na maksymalne ładowanie baterii w czasie do 8 godzin | | Tak |  |

1. Wymagany okres gwarancji:
2. Wózek akumulatorowy - minimum 18 miesięcy,
3. Baterie – minimum 18 miesięcy.
4. Wymagane dokumenty:
5. DTR
6. Deklaracja zgodności CE,
7. Katalog części zamiennych.

..............................................  
*(podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy)*