*Załącznik Nr 1 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch szaf skrytkowych , w sumie 351 ponumerowanych skrytek do budynku R2A w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku o poniżej podanych wymiarach:

1. Poz. 1. - 6szt

Szafa metalowa (depozytor) 36-skrytkowy na stelażu,

Wymiary zew. całej konstrukcji: 1990 x 800 x 200 mm

Wymiary zew. szafy: 1190 x 800 x 200 mm

Wymiary skrytki: ok. 110 x 175 x 200 mm (w świetle drzwi)

Kolor lakieru z palety RAL.

1. Poz. 2.- 3szt

Szafa metalowa (depozytor) 45-skrytkowy na stelażu,

Wymiary zew. całej konstrukcji: 1990 x 920 x 200 mm

Wymiary zew. szafy: 1190 x 920 x 200 mm

Wymiary skrytki: ok. 110 x 160 x 200 mm (w świetle drzwi)

Kolor lakieru z pety RAL.

1. Opis konstrukcji i technologia wykonania szafy:

• stabilny jednolity korpus wykonany z blach stalowych czarnych o grubości co najmniej 0,8 mm.

• metalowe drzwiczki osadzone na zawiasach ukrytych w korpusie.

• elementy szafy zabezpieczone przed korozją powłoką ochronną uzyskaną w kąpieli fosforanującej oraz następnie malowane są farbą proszkową.

1. Poszczególne skrytki muszą być przystosowane do otwierania kartą zbliżeniową, 125 kHz RF-ID UNIQUE, będącymi w użytkowaniu zamawiającego, oraz kartą master.

1. Montaż szaf .

Szafy muszą być skręcone po 3 szt. ze sobą oraz zamontowane odpowiednio : do ściany zestawy złożone z szaf z poz. 1 oraz do kraty zestawy złożone szaf z poz.2)

Planowane miejsce ustawienia w załączniku

